**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024ж. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шартқа**

**Қосымша №6**

**Мердігердің авариялық рәсімдері**

Тапсырыс беруші мердігерден бұрғылау жұмыстарын қауіпсіз жүргізу бойынша іс-шаралардың белгілі бір минимумын талап етеді.

Бұрғылау мердігері Тапсырыс берушіге бұрғылау жұмыстары басталғанға дейін жеткілікті данадағы тиісті құжатты беруге міндетті.

Іс-шаралар жоспары қолданылатын бұрғылау техникасының ерекшелігін, Ұңғымаларды жүргізудің геологиялық-техникалық шарттарын ескеруі тиіс.

1. **Ұйымдастырушылық сұрақтар**

Бұл бөлімде мердігердің басшы персоналының жауапкершілігін нақты бөлу және олардың Тапсырыс берушінің қадағалау персоналымен өзара байланысын көрсету қажет.

1. **Авариялық рәсімдер**

Мердігер ұсынатын авариялық рәсімдер бұрғылау жұмысын қауіпсіз жүргізу үшін персоналдың жауапкершілігіне қатысты барлық ақпаратты қамтуы тиіс.

А) «Дабыл» жедел құжаты

«Дабыл» жедел құжатының мазмұны мынадай болуы тиіс:

* әр түрлі жағдайлардың «Дабыл» сипаттамасы;
* инженерлік персоналдың аға құрамының жауапкершілігі;
* бұрғылау персоналы арасындағы құтқару топтарының құрамы және оның міндеттері мен өкілеттіктерінің аражігін ажырату;
* «Дабыл» жағдайын анықтаған адамдарға/қызметкерлерге арналған нұсқаулық;
* Медициналық және басқа да құтқару жабдықтарының орналасқан жері/сақтау орны.

Б) Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі жоспар

Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жоспары мыналарды қамтуы тиіс:

* құтқару жабдығының түрі мен орналасқан жері;
* медициналық жабдықтың түрі мен орналасқан жері.

**3. Авариялық-құтқару жабдығы және байланыс/коммуникация құралдары**

Бұрғылау жөніндегі мердігер Бұрғылаудағы барлық құтқару жабдықтарына нақты, қысқа және өте анық сипаттама беруге міндетті; оларды сынау әдістері мен тәсілдері және осы жағдайда орналасқан жері «Дабыл».

Мұндай жабдықтың жиынтығы мыналарды қамтиды:

* өрт сөндіруге арналған жабдықтар кешені;
* жылжымалы сипаттағы құтқару жабдығы;
* медициналық жабдықтар және алғашқы көмек құралдары;
* бұрғылау қондырғысының жұмысын авариялық тоқтату тәсілдері мен рәсімдері;
* тасымалды сипаттағы құралдарды қоса алғанда, байланыс құралдары.

**4. «Авария» («Дабыл») жағдайындағы міндеттер шеңберін сипаттау**

А) Бұл бөлімде мердігер апаттық жағдайда бұрғылау қондырғысындағы басшы персоналдың барлық ерекше міндеттерін көрсетуге міндетті:

а) Заттық авариялар:

* өрт / жарылыс;
* ашық субұрқақтар;
* мұнайдың төгілуі, арматураның газ-газ герметикалығы;
* жабдықтар, арматура және т. б. зақымдануы;
* боран / төтенше ауа райы жағдайлары;

б) Өмірге қауіп:

* жазатайым оқиғалар / аурулар;
* өлім жағдайы;
* радиоактивтілік;
* қылмыстық сипаттағы елеулі оқиға;
* жұмысшылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шешуші маңызы бар жабдықтың істен шығуы.

Б) бұрғылау жұмыстарын жүргізуге қойылатын ерекше талаптар

Бұл бөлімде бұрғылау мердігері «Авария және/немесе Дабыл» жағдайы туындаған сәтте қолданыстағы барлық егжей-тегжейлі ережелерді бұрғылаудың нақты нүктесінде баяндап, бұл ретте ерекше назар аударуға міндетті:

* қоршаған ортаның ластануын болдырмау;
* осы ауданда жер бөлу шарттарының ерекшелігі;
* осы аудандағы басқа да жұмыс жағдайлары.

В) мердігер персоналының және оның қосалқы мердігерлерінің тізбесі

Бұл бөлімде мекен-жайы мен телефон нөмірін (қызметтік, үй және ұялы) қоса алғанда, «Авария және/немесе Дабыл» жағдайы туындаған жағдайда жауапты болып табылатын Мердігердің және барлық қосалқы мердігерлердің тұлғаларын нақты, қысқа және біржақты белгілеу керек.

|  |  |
| --- | --- |
| **«ТАПСЫРЫС БЕРУШІ»** «Ембамұнайгаз» АҚ бас директордың геология және игеру жөніндегі орынбасары \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Қ. Көзов | **«МЕРДІГЕР/ОРЫНДАУШЫ»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |