**Приложение**

**к Технической спецификации**

**Основные объемы работ**

**(ремонт Резервуар РВСП 20000 №5, №6)**

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно–монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально–технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ и затрат** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Резервуар РВСП 20000 №5** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонной отмостки | м3 | 94,2 |  |
| 2 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 31,4 |  |
| 3 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки | м2 | 314 |  |
| 4 | Устройство арматурной сетки | м2 | 314 |  |
| 5 | Устройство бетонной отмостки  | м2 | 314 |  |
| 6 | Гидроизоляция бетонной отмостки проникающей гидроизоляцией  | м2 | 314 | Согласовать с Заказчиком |
| 7 | Грунтовка, окраска металлических поверхностей РВСП | м2 | 43 |  |
|  | **Резервуар РВСП 20000 №6** |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонной отмостки | м3 | 94,2 |  |
| 2 | Устройство щебеночной подготовки | м3 | 31,4 |  |
| 3 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки | м2 | 314 |  |
| 4 | Устройство арматурной сетки | м2 | 314 |  |
| 5 | Устройство бетонной отмостки  | м2 | 314 |  |
| 6 | Гидроизоляция бетонной отмостки проникающей гидроизоляцией  | м2 | 314 | Согласовать с Заказчиком |
| 7 | Грунтовка, окраска металлических поверхностей РВСП | м2 | 43 |  |